utförandespecifikation UTRYMNINGSLARM MED TALAT MEDDELANDE

1. Allmänt
Ny anläggning Ändring/utökning	Referensnummer eller dylikt:	Regelverk SBF 502 utgåva:
Anläggningen utförd med krav ställda från:	Beskrivning:	Användare:
BBR Försäkringskrav Egen ambition AFS
Anläggningens namn och adress:	Anläggningsägare och adress:

2. Aktivering
Aktivering via signal från anläggning för brandlarm Manuell aktivering från manövertablå

3. Placering av manövertablå
Beskrivning:

4. Larmsignalering
Täckningsområden och signaltyp utförs enligt utförandespecifikation brandlarm	Täckningsområden redovisas i bilaga:
Täckningsområde:
Signaltyp:
Talat meddelande Optisk

5. Selektering av utrymningslarm
Selektering utförs enligt utförandespecifikation brandlarm
Larm ska avges i hela byggnaden/anläggningen samtidigt	Se bilaga
Larm ska selekteras enligt följande	Beskrivning:

6. Förutsättning för strömförsörjning för reservdrift
24 timmars drift i normalläge enligt avsnitt 6.6.5 5 timmars drift i normalläge enligt avsnitt 6.6.6 a) 2 timmars drift i normalläge enligt avsnitt 6.6.6 b)

7. Larmöverföring av felsignal
Larmöverföring sker till centralutrustning för brandlarm
Larmöverföring sker via:
Fast larmnät Radioöverföring IP-nät
Mottagare av felsignaler och kontaktuppgifter:
Åtgärd:

8. Skötsel och underhåll
Specifika krav på skötsel och underhåll utöver minimikraven:

9. Medgivna avvikelser
Anläggningen utförs enligt SBF 502 med följande medgivna avvikelser:

10. Övrig information
Övrigt:

11. Upprättande av utförandespecifikation
Utförandespecifikation har upprättats av (namn):	Företag:
Underskrift:	Ort och datum:

Selektering av utrymningslarm
Larm ska selekteras enligt följande:	Beskrivning:
Larm ska selekteras enligt följande:	Beskrivning:
Larm ska selekteras enligt följande:	Beskrivning:
Larm ska selekteras enligt följande:	Beskrivning:

Redovisning täckningsområden
Täckningsområde:
Signaltyp:
Talat meddelande Optisk

Täckningsområde:
Signaltyp:
Talat meddelande Optisk

Täckningsområde:
Signaltyp:
Talat meddelande Optisk

Täckningsområde:
Signaltyp:
Talat meddelande Optisk