# Anvisningar för hästskoning enligt 7.2. Särskilt anordnad fast plats för hästskoning som inte kräver tillstånd för Heta Arbeten®

Datum: Utfärdad av:

Stallnamn:

Adress: Kartkoordinater:

Ägare/arrendator:

Telefonnummer: e-post:

**Den som beställer hästskoning ska informera hovslagaren om vad som gäller för detta stall samt vara på plats under hästskoningen.**

**I detta stall får både varm- och kallskoning utföras under följande förutsättningar:**

Plats för hästskoning:

Plats för hovslagarens bil:

**Innan hästskoning får påbörjas ska följande kontrolleras:**

**I stallet:**

* 2 meter framför och bakom hästen är rent och hästtäcken, ströbalar, höpåsar och annat brännbart är bortplockat. Vid varmskoning gäller detta även för gången fram till bilen.
* Boxdörrarna vid platsen hålls stängda under hästskoningen.
* Utöver brandsläckare i hovslagarens bil finns det ytterligare en brandsläckare lätt tillgänglig.
* Hovslagaren har certifikat för Heta Arbeten®
* Svetsning eller slipning som orsakar gnistor inte utförs i stallet.
* Annat:

**Vid hovslagaren bil:**

* Hovslagarens bil är parkerad minst 2 meter från stallets fasad.
* Vid hovslagarens bil och inom en radie på 5 meter från arbetsplatsen är brännbart material som strö, brännbara upplag eller växtlighet borttaget.
* Arbete som orsakar gnistor utförs så att gnistor riktas bort från stallet.
* Annat:

Om inget ovanligt har inträffat krävs ingen efterbevakning eller brandvakt.

**Om ovanstående inte kan uppfyllas ska
kontaktas för tillståndsgivning för tillfälliga brandfarliga heta arbeten.**