Egen brandskyddskontroll
av traktorer och lantbruksmaskiner

Lantbrukets brandskyddskommitté Tfn 08-588 474 00
Brandskyddsföreningen Sverige
Box 47244, 100 74 Stockholm

LBK@brandskyddsforeningen.se [www.lantbruketsbrandskydd.nu](http://www.lantbruketsbrandskydd.nu)

**LBKs REKOMMENDATION 8**

1.2 Brand och säkerhetskontroll

Traktorer och maskiner ska uppfylla kraven enligt SBF 127.

**Traktor och maskin registrerade efter 1 april 2017**

Skördetröska nylevererad eller registrerad efter den 1 april 2017 ska enligt SBF 127 vara utrustad med fast släckanläggning. Funktionskontroll av släckanläggning ska utföras enligt anläggarfirmans eller kravställarens anvisningar minst en gång per år. Protokoll ska sparas i minst fem år. Se även Flik 10.

Traktor och övrig maskin nylevererad eller registrerad efter den 1 april 2017 som inte är brandskyddsintypad ska brandskyddskontrolleras innan leverans. **Därefter ska brandskyddskontroll utföras minst var femte år av behörig personal. Däremellan ska brandskyddet årligen kontrolleras av ägaren eller gårdens personal enligt checklista.**

Behörig personal för brandskyddskontroll finns angiven på Trafikförsäkringsföreningens webbplats www.tff.se. Protokoll från brandskyddskontroll och checklista ska sparas i minst fem år.

**Traktor och maskin registrerade före 2017**

Traktor eller maskin som används i entreprenad ska oftast årligen brandskyddskontrolleras av en behörig personal. Vid tveksamhet ska försäkringsbolaget kontaktas.

**För traktorer och andra maskiner i lantbruket som endast används för gårdens drift ska brandskyddet kontrolleras årligen. Denna kontroll av brandskyddet får utföras av ägare eller gårdens personal. Punkterna i checklistan ska ingå i kontrollen. Checklistan ska sparas i minst fem år**.

Checklista
Egen brandskyddskontroll av traktorer och lantbruksmaskiner

Fordon 1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fordon 2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fordon 3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fordon 4 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum för brandskyddskontroll: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Brandskyddskontrollen utförd av: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Utrymmen som ska kontrolleras är där det föreligger ökad risk för brand på grund av läckage av olja och bränsle samt beläggningar på heta ytor. Exempel: motor-och hydraulutrymme samt under hytt.

Upptäckts en brist ska den åtgärdas innan rutan kryssas i.

**Nedanstående ikryssade rutor är kontrollerade utan anmärkning**

 **Fordon**

**CHECKLISTA 1 2 3 4**

Brandsläckare på fordonet [ ]  [ ]  [ ]  ☐

Huvudströmbrytare är monterad och fungerar [ ]  [ ]  [ ]  ☐

Skyddshölje på kablarnas hela längd, mellan generator,
batteri, huvudströmbrytare och startmotor [ ]  [ ]  [ ]  ☐

Polskydd på batteriets poler [ ]  [ ]  [ ]  ☐

Polskydd på startmotorn [ ]  [ ]  [ ]  ☐

Polskydd på generatorn [ ]  [ ]  [ ]  ☐

Polskydd på huvudströmbrytare [ ]  [ ]  [ ]  ☐

Övriga elkablar är oskadade [ ]  [ ]  [ ]  ☐

Bränsleledningar är hela och klamrade [ ]  [ ]  [ ]  ☐

Hydraulslangar är hela [ ]  [ ]  [ ]  ☐

Inget brandfarligt läckage av bränsle eller olja [ ]  [ ]  [ ]  ☐

Avgassystemet är tätt [ ]  [ ]  [ ]  ☐

Inga brännbara beläggningar som kan antändas [ ]  [ ]  [ ]  ☐

Denna lista kan även laddas ner från [www.lantbruketsbrandskydd.nu](http://www.lantbruketsbrandskydd.nu) under flik 8.

**Checklista ska sparas i minst fem år.**