# Avhorning av kalvar med brännjärn

# Besöksjournal för Heta Arbeten

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Datum** | **SEnummer** | **Gård** | **Utförare** | **Tillståndsgivare** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |  |
| **16** |  |  |  |  |  |

**Försäkringsbranschens arbetsgrupp för Heta Arbeten har vid sitt möte den 29 april 2010   
beslutat om följande brandskyddsregler.**

# Avhorning av kalvar med brännjärn

**Brandskyddsregler**

1. Avhorning av kalvar med brännjärn är ett brandfarligt hett arbete
2. Den som utför avhorningen ska ha certifikat för brandfarliga heta arbeten.
3. Vid platsen för avhorningen ska det finnas en vattenslang med godtagbart vattentryck vid munstycket. Alternativt två brandsläckare i minst klass 34A 233BC (6 kg pulver).
4. Med undantag för nedanstående anvisningar ska säkerhetsreglerna för heta arbeten följas.
5. På den egna gården får lantbrukaren eller dennes personal vara brandvakt utan att ha certifikat för brandfarliga heta arbeten. Som egen gård räknas även arrenderad gård.
6. Avhorningen får göras i kalvbox med brännbar ströbädd, området kring kalvboxen ska dock vara rensat från brännbart material.
7. Brännjärnet ska när det inte används vara placerad i en obrännbar ställning på ett bord eller motsvarade stabil avställningsplats. Efter avslutat arbete ska brännjärnet vara placerat i ställningen tills det har svalnat.
8. Rengöring av brännjärnet ska ske mot en obrännbar yta och på ett sådant sätt att inga heta partiklar kan antända brännbart material.

**Se checklista på bladets baksida.**

Tillstånd/Kontrollista för brandfarliga Heta Arbeten

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Säkerhetsregel** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1 Jag som ska utföra arbetet är behörig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Bevakning under arbetet och efterkontroll är ordnad genom behörig brandvakt.  Efterbevakningstid: □ 1 timme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 För arbeten i utrymmen som innehåller/innehållit brandfarlig vara har tillstånd inhämtats av den som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen är bortflyttat, skyddat genom övertäckning eller avskärmat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar finns. Dessa är skyddade och åtkomliga för omedelbar släckinsats. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Värmeledande konstruktioner Finns ej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen är tätade eller kontrollerade och skyddade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Finns ej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning Vattenslang för omedelbar släckinsats.  Handbrandsläckare 2 x 6 kg 34A 233BC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Svetsutrustning är felfri. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ Svetsutrustning används inte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Räddningstjänsten/brandkåren kan larmas omedelbart. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signatur Tillståndsansvarig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signatur Utförare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Godkänd av Lantbruktes Brandskyddskommitté 2011-05-03. [www.lantbruketsbrandskydd.se](http://www.lantbruketsbrandskydd.se) LBK 2010-724