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Brandsäkert byggnads- och anläggningsarbete enligt SBF 505:2

	Byggherre
	Brandskyddsansvarig

	Projekt
	Datum



	
	Fördelning
	Kommentarer

	
	Byggherre
	Avtalad entre-prenör
	

	Byggherrens övergripande uppgifter

	3.1.1
	Säkerställa att det från planering till slutförande finns en sakkunnig brandskydd knuten till projektet.
	□
	□
	

	3.1.2
	Säkerställa att den organisation som leder byggnads- eller 
anläggningsarbetet har en policy som innefattar brandsäkerhet och aktivt arbetar för en säkerhetskultur.
	□
	□
	

	3.1.3
	Säkerställa en incidenthanteringsprocess i byggprojektet.
	□
	□
	

	3.1.4
	Säkerställa att brandsäkerhet är en stående punkt på relevanta byggmöten.
	□
	□
	

	3.1.5
	Utse en brandskyddsansvarig för byggnads- eller anläggningsarbetet.
	□
	□
	

	Brandskyddsorganisation

	3.2.1
	Brandskyddsansvarig ska organisera brandskyddsarbetet enligt punkt 3.2.2–3.2.6 och andra uppgifter som är relevanta i brandskyddsarbetet.
	□
	□
	

	3.2.2
	Utse tillståndsansvarig för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats om den typen av arbetsmoment förekommer på byggarbetsplatsen.
	□
	□
	

	3.2.3
	Utse föreståndare för brandfarlig vara om tillståndspliktig mängd hanteras på byggarbetsplatsen.
	□
	□
	

	3.2.4
	Utse föreståndare för explosiv vara om explosiv vara hanteras på byggarbetsplatsen.
	□
	□
	

	3.2.5
	Säkerställa att installation, underhåll och kontroll av tillfälliga eller befintliga elanläggningar utförs av behörigt företag alternativt behöriga personer.
	□
	□
	

	3.2.6
	Se till att de som har specifika roller i brandskyddsarbetet har tillgång till beskrivningar av sina arbetsuppgifter och är införstådda med vad de innebär.
	□
	□
	

	Riskhantering

	3.3.1
	Byggherren ska i samband med projektering säkerställa att identifiering, analys och värdering av brandrisker utförs och att riskreducerande åtgärder vidtas.
	□
	□
	

	3.3.2
	Entreprenörer ska innan arbetet på byggarbetsplatsen påbörjas, informera brandskyddsansvarig om vilka brandrisker som är förenade med de arbetsmoment som de planerar att genomföra.
	□
	□
	

	3.3.3
	Brandskyddsansvarig ska samordna arbetet för att minimera brandriskerna under utförandeskedet.
	□
	□
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	Regler och rutiner

	3.4.1
	Brandskyddsansvarig se till att det finns regler och rutiner för den specifika byggarbetsplatsen och etableringsområdet.
	□
	□
	

	3.4.2
	Följande riskreducerande regler och rutiner ska finnas dokumenterade om det inte uppenbart saknas skäl och byggherren har medgivit undantag:
· åtgärder mot anlagd brand
· rökning
· hantering av brandfarliga vätskor och gaser
· hantering av explosiva varor
· brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats
· brandsäkerhet kring elinstallationer och elapparater och elfordon (inklusive laddning)
· brandsäker placering och hantering av bodar, byggmaterial och avfallsbehållare
· skydd av brännbara material i konstruktioner
· brandsäkerhet i byggbodar och liknande
· frånkoppling av brandlarm och/eller släcksystem
· temporära brandcellsgränser och tätningar i brandcellsgräns
	
	
	

	Utbildning och information

	3.5.1
	Brandskyddsansvarig ska se till att det finns tillgänglig information om brandsäkerhet på byggarbetsplatsen.
	· 
	· 
	

	3.5.2
	Brandskyddsansvarig ska se till att det på byggarbetsplatsen finns tillgänglig information om åtgärder vid brand och att utrymnings-
övningar genomförs enligt rutiner.
	· 
	· 
	

	3.5.3
	Entreprenörer som anlitas i projektet ska kunna redovisa att det finns rutiner för utbildning av personal som säkerställer att de har kompetens för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt.
	· 
	· 
	

	3.5.4
	Brandskyddsansvarig ska ha genomgått utbildning avseende brand-skyddsarbete på byggarbetsplats.
	· 
	· 
	

	3.5.5
	Personer som har utsetts att utfärda tillstånd för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska förutom en giltig 
behörighetsutbildning ha en kompletterande utbildning angående tillståndshanteringen.
	· 
	· 
	

	3.5.6
	Föreståndare för brandfarlig/explosiv vara ska ha genomgått utbildning. Intyg om genomgången utbildning ska redovisas för brandskyddsansvarig.
	· 
	· 
	

	Dokumentation

	3.6.1
	Byggherren ska säkerställa att en plan för brandskydd under byggtid eller motsvarande dokumentation upprättas i projekteringsskedet.
	· 
	· 
	

	3.6.2
	Brandskyddsansvarig se till att det finns dokumentation av byggar-betsplatsens brandskydd för varje fas av byggnadsarbetet och att dokumentationen uppdateras vid förändrade förutsättningar.
	· 
	· 
	

	3.6.3
	Brandskyddsansvarig ska säkerställa att det finns tillstånd från 
kommunen för tillståndspliktig mängd av brandfarlig vara.
	· 
	· 
	

	3.6.4
	Brandskyddsansvarig ska säkerställa att nödvändiga tillstånd finns då hantering av explosiv vara förekommer i byggprojektet.
	· 
	· 
	

	3.6.5
	Brandskyddsansvarig ska se till att det finns rutiner för dokumentation av brandincidenter och att rapporterade incidenter följs upp och leder till ständiga förbättringar av brandsäkerheten.
	· 
	· 
	

	Kontroll av brandskyddet

	3.7.1
	Brandskyddsansvarig ska se till att det finns rutiner för kontroll av brandskyddet på byggarbetsplatsen.



	
	· 
	· 
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	3.7.2
	Brandskyddsansvarig ska se till att brister åtgärdas och vid behov prioritera åtgärder med hänsyn till risknivån.
	· 
	· 
	

	Uppföljning

	3.8.1
	Byggherren och avtalade entreprenörer ska ha rutiner för uppföljning av brandskyddsarbetet enligt dessa regler.
	· 
	· 
	

	3.8.2
	Entreprenörer ska kontinuerligt följa upp sina uppgifter i brandskyddsarbetet och att relevanta regler och rutiner är kommunicerade till anställda och omsatta i det praktiska arbetet.
	· 
	· 
	

	Utrymning

	3.9.1
	Brandskyddsansvarig ska säkerställa att det finns rutiner för utrymning och återsamling.
	· 
	· 
	

	3.9.2
	På byggarbetsplatsen ska det finnas möjlighet att påkalla behovet av utrymning för alla berörda.
	· 
	· 
	

	3.9.3
	Vägledande markeringar för utrymning ska finnas.
	· 
	· 
	

	3.9.4
	Varje våningsplan ska normalt ha minst två av varandra 
oberoende utrymningsmöjligheter. Vid avvikelser ska sakkunnig brand konsulteras.
	· 
	· 
	

	3.9.5
	Återsamlingsplats vid utrymning ska finnas. Återsamlingsplatsen ska vara markerad med en skylt.
	· 
	· 
	

	Tekniskt brandskydd och installationer

	3.10.1
	I särskilda fall ska brand- och utrymningslarm installeras som också kan aktiveras manuellt.
	· 
	· 
	

	3.10.2
	Släckutrustningen ska vara anpassad efter brandriskerna på byggarbetsplatsen och etableringsområdet.
	· 
	· 
	

	3.10.3
	Brandcellsgränser ska färdigställas och hållas i funktion så tidigt som möjligt under utförandeskedet.
	· 
	· 
	

	Byggnads- eller anläggningsarbetets påverkan på omgivningen och befintlig pågående verksamhet

	3.11.1
	Byggherren ska se till att riskbedömning görs avseende den påverkan byggprojektet har på omgivande verksamhet. Brandskyddet i befintlig pågående verksamhet ska hållas intakt eller ersättas med alternativa lösningar som gör att brandsäkerheten upprätthålls.
	· 
	· 
	

	3.11.2
	Byggherren ska se till att ansvarsförhållanden mellan befintlig pågående verksamhet och byggarbetsplatsen är klargjorda.
	· 
	· 
	

	3.11.3
	Åtgärder och rutiner för hur brandskyddet i befintliga lokaler ska upprätthållas ska vara dokumenterade
	· 
	· 
	

	3.11.4
	Frånkopplingar av brandlarm eller släcksystem ska undvikas eller begränsas endast till den berörda byggarbetsplatsen och under så kort tid som möjligt.
	· 
	· 
	



För fullständig beskrivning av respektive regelpunkt med kommentarer, se SBF 505:2.
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