utförandespecifikation brandlarm

1. Allmänt
Ny anläggning Ändring/utökning	Referensnummer eller dylikt:	Regelverk/utgåva:
Anläggningen utförd med krav ställda från:	Beskrivning:	Användare
BBR Försäkringskrav Egen ambition AFS
Anläggningens namn och adress:	Anläggningsägare och adress:

2. Övervakningsområde
Klass A – Övervakning av hela byggnaden	Beskrivning:
Klass B – Fullständig övervakning av brandcell	Beskrivning:
Klass C – Begränsad övervakning av utrymnings- och kommunikationsvägar	Beskrivning:
Klass D – Begränsad övervakning av vissa utrymmen	Beskrivning:
Klass E – Endast manuell aktivering	Beskrivning:

3. Manuell aktivering
Samtliga personer ska kunna aktivera brandlarmet manuellt Endast särskilt utsedd personal ska kunna aktivera brandlarmet manuellt	Beskrivning av placering av larmknappar:

4. Aktivering av brandlarm från andra brandskyddssystem
Gasläcksystem	Beskrivning:
Vattensprinklersystem	Beskrivning:
Andra typer av brandskyddssystem	Beskrivning av typ av system:

5. Särskilda risker
El- och elektronikutrymmen med hög luftfuktighet eller hög luftomsättning	Beskrivning:
Höglager	Beskrivning:
Fasadövervakning	Beskrivning:
Andra risker att ta hänsyn till	Beskrivning:

6. Larmsignalering	Se bilaga nr:
Larm för intern insats	Var och hur ska larmsignal avges:
Larm för uppmärksamhet	Var och hur ska larmsignal avges:
Utrymningslarm Flera täckningsområden finns och redovisas i bilaga:	Täckningsområde:
Signaltyp:
Sirén Larmklocka Optisk Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)

7. Selektering av utrymningslarm	Se bilaga nr:
Larm ska avges i hela byggnaden/anläggningen samtidigt
Larm ska selekteras enligt följande	Beskrivning:

8. Larmlagring
Inom vilka delar:
Inom vilka tider på dygnet:
Kvitteringstid:
Undersökningstid:
Placering av larmlagringstablåer:

9. Förutsättning för strömförsörjning för reservdrift
24 timmars drift i normalläge enligt 6.8.5 5 timmars drift i normalläge enligt 6.8.6 a) 2 timmars drift i normalläge enligt 6.8.6 b)

10. Styrning och aktivering av andra brandskyddssystem
Typ av styrutgång (alternativ 1 gäller om inte annat anges specifikt)	Utrustning för kvittens från styrd funktion finns i:
Alternativ 1 – Styrutgång utan krav på indikering Alternativ 2 – Styrutgång med indikering i centralutrustning av att styrsignal har aktiverats Alternativ 3 – Styrutgång med indikering i centralutrustning av att styrfunktionen har mottagit styrsignalen (kvittens)	Styrd funktion Centralutrustning

Gassläcksystem Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 3 Typ 1 – Automatisk aktivering via separat kontroll- och fördröjningsanordning Typ 2 – Automatisk aktivering med integrerad kontroll- och fördröjningsanordning

Vattensprinklersystem Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 3 Automatisk aktivering via separat styrcentral Automatisk aktivering direkt från brandlarmanläggningen

Andra typer av släcksystem Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 3
Typ av system:
Automatisk aktivering via separat styrcentral Automatisk aktivering direkt från brandlarmanläggningen

Brandgasventilation Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 3
Beskrivning:

Ventilationsstyrning Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 3 Flera ventilationssystem som ska styras finns och redovisas i bilaga:
System:	Funktionsbeskrivning:

Branddörrar Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 3
Beskrivning:
Alternativ 1: Dörrar stängs vid frånställning av styrande sektion/larmadress Alternativ 2: Dörrar fungerar lokalt av frånställd styrande sektion/larmadress

Hissar Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 3 Flera hissar som ska styras finns och redovisas i bilaga:
Styrd hiss nr:	Stannplan:	Alternativt stannplan:
Övrigt:

Övrigt:
Brandgardin/brandjalusi Nödbelysning Elslutbleck Musikanläggning Rulltrappor Annan styrning	Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 2 Styrutgång alternativ 2	Styrutgång alternativ 3 Styrutgång alternativ 3 Styrutgång alternativ 3 Styrutgång alternativ 3 Styrutgång alternativ 3 Styrutgång alternativ 3
Beskrivning:

Övrig information styrningar:

11. Larmöverföring
Larmöverföring sker via:	Mottagare av brandsignal och kontaktuppgifter:	Mottagare av felsignal och kontaktuppgifter:
Fast larmnät Radio/mobilöverföring Ip-nät
Åtgärd:	Åtgärd:

12. Skötsel och underhåll	Specifika krav på skötsel och underhåll utöver minimikraven
Beskrivning:

13. Medgivna avvikelser	Anläggningen utförs enligt SBF 110 med följande medgivna avvikelser
Beskrivning:

14. Övrig information
Beskrivning:

15. Upprättande av utförandespecifikation
Specifikation har upprättats av (namn och företag):	Företag:
Underskrift:	Ort och datum:

Redovisning täckningsområden

Täckningsområde:
Signaltyp:
Utrymningslarm	Sirén Larmklocka Optisk Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)

Täckningsområde:
Signaltyp:
Utrymningslarm	Sirén Larmklocka Optisk Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)

Täckningsområde:
Signaltyp:
Utrymningslarm	Sirén Larmklocka Optisk Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)

Täckningsområde:
Signaltyp:
Utrymningslarm	Sirén Larmklocka Optisk Talat meddelande (se separat utförandespecifikation enligt SBF 502)

Styrning av ventilationssystem
System:	Funktionsbeskrivning:

Styrning av hissar
Styrd hiss nr:	Stannplan:	Alternativt stannplan: